Fitnessgerät "NW301 Twister“ 

Beschreibung:
Das Gerät dient zur Verbesserung der Koordination und Beweglichkeit. Die Drehteller in unterschiedlicher Höhe können sowohl sitzend,
als auch stehend mit unterschiedlich schwierigen Übungen ausgeführt werden.

Konstruktion und Materialien:
- Bestehend aus einem gebogenen Stahlrohr und aus 2 unterschiedlich hohen Drehtellern.
- Durchmesser Hauptrahmen 76 mm
- Wandstärke des Hauptrahmes: 3,5mm
- Maße: Höhe 125 cm, Länge 250 cm, Breite 160cm 
- Stahlsorte S235, Sandstrahlen, Zink Metallisierung
- Zinkreiche Grundierung und Pulverbeschichtung in Standardfarbe Grau RAL9007
- PA 66 (Nylon) - Befestigungsteile in rostfreiem Edelstahl mit Verriegelung - abgedichtete Qualitätskugellager
Montage:
Geräte zu 95% vormontiert.
Fundamentgröße 4x L x B x H mind. ca. 50 x 50 x 50 cm nach Herstellerangaben
Fundament Beton gemäß EN197-1 CEM I 52,5N,
Basisplatte 4 Stück 25 x 25 cm mit je 4 x M12 Schwerlastdübeln

Menge:

Lieferbezug:
Outgym GmbH
Bgm.-Georg-Reck-Str. 3
91336 Heroldsbach

Tel.: 09190 / 9958-544
Fax: 09190 /9958-914

E-Mail: info@outgym.de
Web: http://outgym.de